Вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2014 года № 113 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации», которое вносит изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

|  |  |
| --- | --- |
| **Редакция от 25.04.2012, недействующая** | **Редакция от 17.02.2014, действующая** |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****I. Общие положения** | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****I. Общие положения** |
| **2**. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения. | **2.** В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения. |
| **5**. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. | **5.** В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, а также на объектах, кроме жилых домов, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. |
| **7.** <фрагмент не существовал>  | **7**.На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения. |
| **14.** Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей ~~6~~ Федерального закона "Об ~~ограничении курения~~ табака". | **14.** Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". |
| **15**. Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя. | **15.** Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии требованиями инструкции по его эксплуатации. |
| **21**. Руководитель организации обеспечивает устранение ~~нарушений~~ огнезащитных ~~покрытий (~~штукатурки, ~~специальных красок, лаков, обмазок)~~ строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку ~~качества~~ огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением ~~акта~~ проверки ~~качества~~ огнезащитной обработки (пропитки). Проверка ~~качества~~ огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже ~~2 раз~~ в год. | **21**. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. |
| **23.** в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные ~~строения;~~г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров | **23.** в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения;(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств.(пп. "н" введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 ) |
| **24.** Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего ~~акта~~ испытаний. | **24.** Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие |
| **31**. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях ~~со сгораемыми перекрытиями~~ допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах.При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, ~~мигание лампочек,~~ искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. | **31.** При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. |
| **32.** а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы ~~и~~ свечи; | **32**. а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений); |
| **33.** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)~~.~~ | **33.** При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |
| **~~34.~~** ~~Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется~~ требованиями ~~нормативных документов по~~ | **34. Утратил силу**. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113.  |
| **36**.  «фрагмент не существовал» | **36.** ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. |
| **42.**з) использовать временную электропроводку, ~~а также~~ удлинители для питания электроприборов~~, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ~~. | **42.** з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. |
| **45**. Встроенные в здания организаций торговли котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое | **45.** Встроенные в здания организаций торговли и пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого топлива на жидкое |
| **54.** «фрагмент не существовал» | **54**.Руководитель организации обеспечивает незадымляемость лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнений проемов в них, соответствующих средств индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста, а также знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне. |
| **55.** Руководитель организации обеспечивает исправность ~~сетей~~ наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. «фрагмент не существовал» | **55.** Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. б )Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. |
| **57.** Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу~~.~~Пожарные шкафы крепятся к ~~стене~~, при этом обеспечивается ~~полное~~ открывание ~~дверец~~ шкафов не менее чем на 90 градусов. | **57**.Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |
| **58.** Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном ~~насосе-повысителе~~ должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. | **58. Р**уководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |
| **59**. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (нереже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных ~~насосов-повысителей~~ (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования | **59**. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.  |
| **61.** Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения ~~и~~ сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, ~~систем противопожарного водоснабжения,~~ противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | **61**. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. |
| **63.** Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации ~~и~~ пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). | **63**. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). |
| **65**. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ~~исправными~~ ручными электрическими фонарями. | **65.** Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями. |
| **70.** Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и ~~2.~~~~Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты~~. | **70**. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113. |
| **72.** а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417; <фрагмент не существовал> | **72.**а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах";**72**(1). Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.(п. 72(1) введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)**72(2**). Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах". |
| **73.** Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах ~~атомной~~ энергетики, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов. | **73.** Руководитель организации на объектах военного назначения, объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах энергетики являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными в соответствии со статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектах учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, психиатрических и других специализированных лечебных учреждений, объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации может устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****II. Территории поселений****77.** Руководитель организации обеспечивает ~~своевременную~~ очистку ~~объектов~~ от горючих отходов, мусора, тары~~, опавших листьев и~~ сухой ~~травы~~ | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****II. Территории поселений****77.** Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. |
| **80.** <фрагмент не существовал> | **80(**1). Паспорт населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров (далее - паспорт населенного пункта), ежегодно к началу пожароопасного сезона разрабатывается и утверждается в соответствии с разделом XX настоящих Правил:а) органами местного самоуправления поселений и городских округов, за исключением случаев, указанных в подпункте "б" настоящего пункта;б) в отношении городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга - органами государственной власти указанных субъектов Российской Федерации. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****III. Печное отопление****81.** Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных ~~и~~ калориферных установок, а также других отопительных приборов и систем | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****III. Системы теплоснабжения и отопления****81**. Перед началом отопительного сезона руководитель организации обязан осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем. |
| **82.** Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не реже: | **82.** Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****VII. Объекты организаций торговли115.** б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей ~~патронов,~~ пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****VII. Объекты организаций торговли115.б**) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей |
| **121.** ~~Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполнятся из негорючих материалов.~~ | **121. Утратил силу.** - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****VIII. Лечебные учреждения****135.** Руководитель организации обеспечивает наличие ~~на объектах здравоохранения (больницы, лечебницы и др.)~~, в которых находятся ~~больные~~, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 ~~больных~~ (инвалидов).Палаты для ~~тяжелобольных взрослых и~~ детей следует размещать на первых этажах зданий. | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****VIII. Медицинские организации135**. Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов).Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также детей следует размещать на первых этажах зданий. |
| **136**. а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для ~~больных~~ помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования);в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях ~~лечебных учреждений;~~г) устраивать топочные отверстия печей в ~~больничных~~ палатах; | **136.** а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования);в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций;(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)г) устраивать топочные отверстия печей в палатах; |
| **137.**Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения ~~инструментов и прокладок.~~ | **137**.Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения медицинских изделий и белья.(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |
| **138**. В лабораториях, отделениях и кабинетах ~~врачей~~ допускается хранение ~~медикаментов и реактивов~~, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах. | **138.** В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |
| **139.** Запрещается размещать в ~~деревянных~~ зданиях ~~больниц~~ с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей). | **139**. Запрещается размещать в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей).(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) |
| ~~140. Лечебные учреждения~~, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание. | **140**. Объекты медицинских организаций, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****IX. Производственные объекты****187**.е) ~~металлические оболочки кабелей и металлические поверхности, по которым они прокладываются, защищаются негорючими антикоррозийными покрытиями;~~ | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****IX. Производственные объекты****187.е)** утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113; |
| **189.** В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии ~~и не реже 1 раза в год промывать~~. | **189**. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо содержать в чистом состоянии. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XI. Объекты транспортной инфраструктуры****266**. Киоски оснащаются ~~первичными средствами пожаротушения и~~ охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции. | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XI. Объекты транспортной инфраструктуры****266.** Киоски оснащаются охранно-пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала станции, а также первичными средствами пожаротушения или жидкостными автономными установками пожаротушения. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIII. Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом****331**. При проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов, тележки должны выкатываться из-под цистерны и отводиться от нее на расстояние ~~10~~ метров. | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIII. Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом****331**. При проведении работ по исправлению тележек с применением огня, сварки и ударов, тележки должны выкатываться из-под цистерны и отводиться от нее на расстояние 100 метров. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIV. Объекты хранения****352.** Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии. ~~Площадь внутри обвалования должна быть засыпана песком.~~ | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIV. Объекты хранения****352**. Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии. |
| **353.** в) наличие деревьев ~~и~~ кустарников внутри обвалований | **353**. в) наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований; |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы****364**.<фрагмент не существовал>  | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы**364.К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов). |
| **372.** <фрагмент не существовал> | **372**. Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым способом электрических кабелей и проводов с изоляцией, выполненной из горючих материалов, не допускается. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XVI. Пожароопасные работы**.**414. б**) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения ~~(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой)~~; | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XVI. Пожароопасные работы****414.** б) обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения; |
| **420.** Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, ~~асбестовым полотном~~ или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. | **420**. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. |
| **457.**Автозаправочные станции оснащаются ~~следующими~~ первичными средствами пожаротушения:~~а) заправочный~~ островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, ~~-~~ 1 воздушно-~~пенный огнетушитель~~ (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 килограммов) и 1 ~~порошковый огнетушитель~~ (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего вещества 4 килограмма), ~~а заправочный~~ островок, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, ~~-~~ 2 воздушно-~~пенных огнетушителя~~ (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 килограммов~~,~~ каждый) и 2 ~~порошковых огнетушителя~~ (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего вещества 4 килограмма~~,~~ каждый)~~. Размещение огнетушителей должно предусматриваться на заправочных островках. Допускается для 2 заправочных островков предусматривать 1 комплект огнетушителей, если расстояние между этими островками не превышает 6 метров;~~~~б) заправочный~~ островок для заправки ~~в том числе~~ грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники ~~- 2 передвижных порошковых огнетушителя (~~вместимостью не менее 50 литров каждый) ~~и ручные~~ воздушно-~~пенные огнетушители в количестве, предусмотренном для заправочных островков для заправки легковых автомобилей;~~~~в) площадка~~ для автоцистерны ~~- 2 передвижных порошковых огнетушителя (~~вместимостью не менее 50 литров каждый). <фрагмент не существовал> | **457.** Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами пожаротушения.Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен либо 1 воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 килограммов) и 1 порошковым огнетушителем (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего вещества 4 килограмма), либо 2 воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый), либо 1 воздушно-пенным огнетушителем (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества 9 килограммов) и одним покрывалом для изоляции очага возгорания, либо одним покрывалом для изоляции очага возгорания и 1 порошковым огнетушителем (вместимостью 5 литров).Заправочный островок для заправки только легковых автомобилей, имеющий от 5 до 8 топливораздаточных колонок, должен быть оснащен либо 2 воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и 2 порошковыми огнетушителями (вместимостью 5 литров, или массой огнетушащего вещества по 4 килограмма каждый), либо 2 воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и 2 воздушно-эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров каждый), либо 2 воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый) и двумя покрывалами для изоляции очага возгорания.Заправочный островок для заправки грузовых автомобилей, автобусов, крупногабаритной строительной и сельскохозяйственной техники должен быть оснащен либо 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 2 ручными воздушно-пенными огнетушителями (вместимостью 10 литров, или массой огнетушащего вещества по 9 килограммов каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 4 покрывалами для изоляции очага возгорания.Площадка для автоцистерны должна оснащаться либо 2 передвижными порошковыми огнетушителями (вместимостью не менее 50 литров каждый), либо 1 воздушно-эмульсионным огнетушителем (вместимостью не менее 25 литров) и 1 покрывалом для изоляции очага возгорания.Размещение огнетушителей и покрывал для изоляции очага возгорания должно предусматриваться на заправочных островках в легкодоступных местах, защищенных от атмосферных осадков. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности****461.** д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ~~, в том числе временных;~~ <фрагмент не существовал>~~;~~ | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности****461.** д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работл) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте. |
| **462.** б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств | **462**. б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIX. Обеспечение объектов первичными средствами** пожаротушения**472.** При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми ~~и~~ углекислотными огнетушителями. | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения****472**. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми или углекислотными огнетушителями. |
| **475.** Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер~~, нанесенный на корпус белой краской.~~Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой ~~пластиковой номерной контрольной~~ пломбой ~~роторного типа~~. | **475.** Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер.Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. |
| **477.** На одноразовую ~~номерную контрольную~~ пломбу ~~роторного типа~~ наносятся следующие обозначения:индивидуальный номер пломбы;~~дата в формате квартал-год;~~~~модель пломбировочного устройства;~~~~символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.~~~~Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем~~~~Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.~~ | **477.** На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:а) индивидуальный номер пломбы;б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года <фрагмент  удален> |
| **481.**Для размещения первичных средств пожаротушения~~, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются~~ пожарные щиты.~~Требуемое~~ количество пожарных щитов ~~для~~ зданий~~,~~ сооружений~~, строений и территорий определяется в соответствии с приложением~~ N 5. | **481.** Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий (организаций) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты.Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности согласно приложению N 5. |
| **485.** ~~Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна)~~ должны иметь размер не менее ~~1 x 1~~ метра.~~Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.~~ | **485**. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.Абзац утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113. |
| **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения** «фрагмент не существовал» | **Правила противопожарного режима в Российской Федерации****XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта**XX. Порядок оформления паспорта населенного пункта(введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)**487.** Паспорт населенного пункта составляется к началу пожароопасного сезона на каждый населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров в соответствии с формой согласно приложению N 7.**488.** Населенный пункт считается подверженным угрозе лесных пожаров в случае его непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на землях населенного пункта городского хвойного (смешанного) леса.**489**. Населенный пункт признается непосредственно примыкающимлесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:а) менее 100 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством более двух этажей;б) менее 50 метров от границы населенного пункта, на землях которого имеются объекты капитального строительства с количеством этажей 2 и менее.**490.** Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона устанавливаются нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации исходя из природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного покрова в лесах.**491.** Паспорт населенного пункта оформляется в 3 экземплярах.Орган местного самоуправления (орган государственной власти субъекта Российской Федерации), утвердивший паспорт населенного пункта, в течение 3 календарных дней представляет по одному экземпляру в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации), структурное подразделение территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в сферу ведения которого входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора.Один экземпляр паспорта населенного пункта подлежит постоянному хранению в органе местного самоуправления (органе государственной власти субъекта Российской Федерации), утвердившем паспорт населенного пункта. |